Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia\* | Nazwa /typ/producent | j.m. | Ilość | VAT | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne laserowe |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Materiały eksploatacyjne |  | Kpl. | 10 |  |  |  |  |
| razem | | | | | | |  |  |

Wykonawca przedstawi osobną tabele z materiałami eksploatacyjnymi ( poz.2 ) zawierającą nr katalogowe , ilości i ceny jednostkowe .

**\* przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 6**

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy lub podpis w wersji papierowej .*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakiet nr 2 | |  |  |  | Załącznik nr 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia\* | Nazwa /typ/producent | j.m. | Ilość | VAT | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne |  | Szt. | 13 |  |  |  |  |
| 2 | Materiały eksploatacyjne |  | Kpl. | 13 |  |  |  |  |
| razem | | | | | | |  |  |

Wykonawca przedstawi osobną tabele z materiałami eksploatacyjnymi ( poz.2 ) zawierającą nr katalogowe , ilości i ceny jednostkowe .

**\* przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 6**

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy lub podpis w wersji papierowej .*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakiet nr 3 | |  |  |  | Załącznik nr 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia\* | Nazwa /typ/producent | j.m. | Ilość | VAT | Cena jedn. netto | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| 1 | Drukarka kodów kreskowych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |

**\* przedmiot zamówienia odpowiada opisowi w załączniku nr 6**

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy lub podpis w wersji papierowej .*

Załącznik nr 4

Oświadczenie

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (spr. nr 53/EZP/20)

Oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

........................................................ dnia ................ r.

.....................................................................

(podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ......ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

podjąłem następujące środki naprawcze:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................... dn. ................ ..........................................

(miejscowość) (data) ( podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy lub podpis w wersji papierowej .*

Załącznik nr 5

**Dokument składany dopiero po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert**

Sprawa nr 53/EZP/20

*………………………….*

*Miejscowość , data*

Dane Wykonawcy:

…………………………………

…………………………………

**Oświadczenie**

Zgodnie z przepisem art. 24 ust.11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 j.t. z późn. zm.),przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

“ Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych ”

po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej oświadczam(y), że :

należymy\*, nie należymy \* do grupy kapitałowej

\*niewłaściwe skreślić

z Wykonawcami uczestniczącymi w w/w postępowaniu

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników

( wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla).

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

………………………….…………………………………………………………………..…………….

Miejscowość ……………………………. Dnia………………………………………

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy lub podpis w wersji papierowej .*

***Parametry techniczne - Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne*** Załącznik nr 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametry przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Szybkość drukowania mono – min. 33 stron / minutę | Tak |  |
| 2 | Szybkość drukowania w kolorze – min. 33 stron / minutę | Tak |  |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy LCD | Tak |  |
| 4 | Podajniki papieru:  - Standardowy na 250 arkuszy  - Uniwersalny na 1 arkusz  - Możliwość rozszerzenia podajników do minimum 1400 arkuszy | Tak |  |
| 5 | Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5 | Tak |  |
| 6 | Minimalna gramatura papieru – 64 g/m2 | Tak |  |
| 7 | Maksymalna gramatura papieru – 220 g/m2 | Tak |  |
| 8 | Rozdzielczość druku 1200 dpi |  |  |
| 9 | Obciążenie miesięczne 80 000 str. | Tak |  |
| 10 | Standardowa pamięć: min. 2048 MB | Tak |  |
| 11 | Automatyczny druk dwustronny | Tak |  |
| 12 | Prędkość skanowania: min. 40 stron/min |  |  |
| 13 | Interfejsy sieciowe: Gigabit Ethernet | Tak |  |
| 14 | Możliwość drukowania plików PDF bezpośrednio z pamięci USB | Tak |  |
| 15 | Sterowniki - Windows: 7/8 / 10 | Tak |  |
| 16 | Funkcja faksu – wysyłanie/odbieranie | Tak |  |
| 17 | Współpraca z protokołem usług katalogowych LDAP | Tak |  |
| 18 | Standardowe języki drukarki: PCL5, PCL6, PS 3, PDF | Tak |  |
| 19 | Gwarancja producenta na okres min.36 m-cy w systemie ONSITE ,. | 36 m-cy – 0pkt.  48 m-cy – 10 pkt. |  |
| 20 | Produkt nowy, pochodzący z polskiej dystrybucji i dedykowany na rynek polski | Tak |  |
| 21 | Eksploatacja:  - obsługa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 o wydajności co najmniej 9000 stron dla czarnego oraz 6000 stron dla kolorów  - wraz z urządzeniem należy dostarczyć materiały eksploatacyjne producenta urządzenia umożliwiające wydrukowanie zgodnie z normą ISO/IEC 19798 minimum 3000 stron dla czarnego oraz 2000 stron dla kolorów | Tak |  |
| 22 | Waga urządzenia – maksymalnie 32kg | Tak |  |
| 23 | Przeglądy – bezpłatne w okresie gwarancji bez limitu kopii | Tak |  |
| 24 | Termin naprawy 3 dni robocze od daty  zgłoszenia lub postawienie modelu  zastępczego na czas naprawy. | Tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr punktowany | Wartość wymagana | Ilość punktów | Tak / Nie |
| Prędkość skanowania | 40 str. A4 | 0p. |  |
| 50 str. A4 | 10p. |  |
| Możliwość rozbudowy pamięci | Nie | 0p. |  |
| Tak – do 6144MB lub więcej | 10p. |  |
| Waga urządzenia | Maksymalnie 32 kg | 0p. |  |
| 27 kg lub mniej | 10p. |  |

*podpis elektroniczny lub podpis w wersji papierowej*

Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne Załącznik nr 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametry przedmiotu zamówienia | | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania parametru | |
| 1 | Szybkość drukowania mono – min. 62 strony / minutę | | Tak |  | |
| 3 | Kolorowy ekran dotykowy LCD | | Tak |  | |
| 4 | Podajniki papieru:  - Standardowy na 550 arkuszy.  - Uniwersalny na 100 arkuszy  - Możliwością rozszerzenia podajników do minimum 3300 arkuszy | | Tak |  | |
| 5 | Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, A6, B5 | | Tak |  | |
| 6 | Minimalna gramatura papieru – 64 g/m2 | | Tak |  | |
| 7 | Maksymalna gramatura papieru – 220 g/m2 | | Tak |  | |
| 8 | Rozdzielczość druku 1200 dpi | | Tak |  | |
| 9 | Obciążenie miesięczne 300 000 str. | | Tak |  | |
| 10 | Standardowa pamięć: min. 2048 MB | | Tak |  | |
| 11 | Automatyczny druk dwustronny | | Tak |  | |
| 12 | Prędkość skanowania: min. 125 stron/min | |  |  | |
| 13 | Interfejsy sieciowe: Gigabit Ethernet | | Tak |  | |
| 14 | Możliwość drukowania plików PDF bezpośrednio z pamięci USB | | Tak |  | |
| 15 | Sterowniki - Windows: 7/8/10 | | Tak |  | |
| 16 | Funkcja faksu – wysyłanie/odbieranie | | Tak |  | |
| 17 | Współpraca z protokołem usług katalogowych LDAP | | Tak |  | |
| 18 | Standardowe języki drukarki: PCL5, PCL6, PS 3, PDF | | Tak |  | |
| 19 | Gwarancja producenta na okres min.36 m-cy w systemie ONSITE ,. | | 36 m-cy – 0pkt.  48 m-cy – 10 pkt. |  | |
| 20 | Produkt nowy, pochodzący z polskiej dystrybucji i dedykowany na rynek polski | | Tak |  | |
| 21 | Eksploatacja:  - obsługa materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 o wydajności co najmniej 45000 stron  - wraz z urządzeniem należy dostarczyć materiały eksploatacyjne producenta urządzenia umożliwiające wydrukowanie zgodnie z normą ISO/IEC 19752 minimum 11000 stron. | | Tak |  | |
| 22 | Waga urządzenia maksymalnie 50 kg | | Tak |  | |
| 23 | Przeglądy – darmowe lub niewymagane w okresie gwarancji bez limitu kopii | | Tak |  | |
| 24 | Termin naprawy 3 dni robocze od daty  zgłoszenia lub postawienie modelu  zastępczego na czas naprawy. | | Tak |  | |
| Parametr punktowany | | Wartość wymagana | Ilość punktów | | Tak / Nie |
| Prędkość skanowania | | Min. 125 str. A4 | 0p. | |  |
| 150 str. A4 lub więcej | 10 p. | |  |
| Możliwość rozbudowy pamięci | | Nie | 0p. | |  |
| Tak – do 6144MB lub więcej | 10p. | |  |

*Podpis w wersji elektronicznej lub podpis w wersji papierowej .*

Drukarka kodów kreskowych Załącznik nr 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametry przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełniania parametru |
| 1 | Rozdzielczość druku [dpi]: 300 | Tak |  |
| 2 | Ilość pamięci RAM: 256 MB | Tak |  |
| 3 | Ilość pamięci FLASH: 512 MB | Tak |  |
| 4 | Rodzaj druku: termiczny | Tak |  |
| 5 | Dostępne interfejsy: USB, USB Host, RS-232, Ethernet (LAN) | Tak |  |
| 6 | Bluetooth LE | Tak |  |
| 7 | Maks. prędkość druku [mm/s]: 152  Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: 0.5, 1, 1.5, 3  Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: 127 | Tak |  |
|  | Obsługiwane kody kreskowe: 1D, 2D, PDF, GS1 Databar, PdF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode | Tak |  |
| 8 | Języki programowania: EPL2, ZPL2, ZBI, EPL, ZPL | Tak |  |
| 9 | Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: od 10% do 90 %  Temperatura pracy: od 4.4°C do 41°C  Temperatura składowania: od -40°C do 60°C | Tak |  |
| 10 | Min. szerokość etykiet [mm]: 15  Max. szerokość etykiet [mm]: 118  Szerokość druku [mm]: 108  Maks. długość druku [mm]: 991  Maks. szerokość taśmy barwiącej [mm]: 109.2  Średnica wewn. rolki z taśmą [cale]: 0.5, 1  Maks. długość taśmy barwiącej [m]: 74, 300 | tak |  |
| 11 | Gwarancja: min.12 miesięcy | 12 m-cy 0 pkt  24 m-ce 10 pkt |  |
| 12 | Zasilanie: Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC, 50-60 Hz; certyfikat ENERGY STAR | Tak |  |
| 13 | Dyspenser: Tak | Tak |  |

*Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy lub podpis w wersji papierowej .*